**Nr sprawy: 2/2022/ZP/SOWA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia

NR 2/2022/ZP/SOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne**  | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia***(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **A** | **Głowica obserwacyjna Epsilon 140 lub równoważna** | ……………………………………………….***nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa handlowa oferowanego urządzenia*** |
| **1** | **Kamera termowizyjna** |  |
|  | Sensor: LWIR (uncooled) o rozdzielczości 640x512 oraz czułości 30mK lub lepszy |  |
| Obiektyw stałogniskowy 60mm, F1.2, FOV: 10.3(h) x 7,7(v) [stopni] lub lepszy |  |
| Zoom: cyfrowy: co najmniej 4x |  |
| Umożliwia wykrycie człowieka z odległości co najmniej 2000m |  |
| **2** | **Kamera światła widzialnego** |  |
|  | Sensor: global shutter CMOS o rozdzielczości 1280x720 lub lepszy  |  |
| Obiektyw zmiennoogniskowy FOV: 62,9-2,2(h) x 37,9-1,3(v) [stopni] lub lepszy |  |
| Zoom: optyczny: co najmniej 30x, cyfrowy: co najmniej 4x |  |
| **3** | **Obudowa, interfejsy, funkcjonalność** |  |
|  | Wymiary zewnętrzne [mm]: nie większe niż 140x190 [mm] |  |
| Masa [g]: nie większa niż 1800 |  |
| Zasilanie: 22-26V DC (max 50W) |  |
| Klasa szczelności: co najmniej IP64  |  |
| Dopuszczalna temperatura pracy: od nie więcej niż -40C do nie mniej niż +55C  |  |
| Stabilizacja mechaniczna w 2 osiach, wbudowana stabilizacja elektroniczna w 3 osiach <100urad RMS lub lepsza. |  |
| Interfejsy co najmniej: Analog video NTSC/PAL, Digital video: Ethernet, Control: RS232/Ethernet |  |
| Możliwość przesyłania metadanych KLV w video stream.  |  |
| Funkcja automatycznego śledzenia wybranego obiektu |  |
| W komplecie zestaw montażowy, wibroizolatory oraz zestaw serwisowy pozwalający na utrzymanie niezbędnego poziomu azotu i wilgotności wewnątrz obudowy. |  |
| **4** | **Gwarancja i wsparcie techniczne** |  |
|  | Minimum 1 rok od daty dostarczenia. |  |

**Uwaga:**

***\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.***

***Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.***

.................................................... ................................................................................

 miejsce i data złożenia oświadczenia pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy