

**Nr sprawy: 14/2021/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 14/2021/BK/AutoInvent

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne urządzenia** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia***(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **A** | **Gimbal, np.: Gremsy 7 lub równoważny** | ……………………………………………….***nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa handlowa oferowanego urządzenia*** |
| **1** | **Parametry techniczne:** |  |
|  | 1. Waga: nie większa niż 1860 g
 |  |
| 1. Maksymalny udźwig: nie mniejszy niż 3175 g
 |  |
| 1. Wymiary gimbala nie przekraczające: 260(W) x 253(D) x 345H) [mm]
 |  |
| 1. Wymiary mocowania kamer (z możliwością montażu dwóch kamer):
* Maksymalna głębokość liczona od środka ciężkości na podstawce kamery: nie mniejsza niż 150mm
* Maksymalna wysokość liczona od szczytu podstawki kamery: nie mniejsza niż 170mm
* Maksymalna szerokość: nie mniejsza niż180mm
 |  |
| 1. Napięcie wejściowe: 12-52V
 |  |
| 1. Połączenia: USB 2.0, CAN, UART, S-bus, Spektrum, PPM, Bluetooth
 |  |
| 1. Zakres wibracji nie gorszy niż ± 0.02°
 |  |
| 1. Maksymalna kontrolowana prędkość obrotu nie mniejsza niż:
* Pan: 180°/s
* Tilt: 180°/s
* Roll: 180°/s
 |  |
| 1. Zakresy mechaniczne nie mniejsze niż:
* Pan: ± 345°
* Tilt: ±150°
* Roll: + 80° do -260°
 |  |
| 1. Zakresy kontrolowane nie mniejsze niż:
* Pan: ±300°
* Tilt: ±120°
* Roll: ± 45°
 |  |
| 1. Okablowanie schowane wewnątrz konstrukcji
 |  |
| 1. Prąd pracy:
* Prąd stały: nie większy niż 300mA
* Prąd chwilowy: nie większy niż 600mA
* Prąd przy zablokowanym silniku: nie większy niż 4A
 |  |
| 1. Temperatura pracy: 0° C ~ 50° C
 |  |
| **2** | **Ilość:** |  |
|  | 1 szt. |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

 miejsce i data złożenia oświadczenia pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy